ПАСПОРТ
ТЕРМОКАМЕРА ТКИ-2000-96/1
1.	
НАЗНАЧЕНИЕ 

Конвекционная двухсекционная термокамера инфракрасного излучения предназначена:
-для получения термоусадочных холстов (полотен) нетканого производства
-для расплавления легкоплавких волокон при изготовлении термоскрепленных объемных нетканных материалов
-для удаления влаги из водных дисперсий связующих и термофиксации волокнистых холстов с разбрызганным связующим

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтажные размеры, мм                                                                             2500*1500*7000
Длина зоны сушки, мм                                                                                 6000
Количество секций                                                                                        2
Количество излучателей
                  общее                                                                                           48
                   на одном ярусе                                                                           24
Расстояние от излучателей до транспортерного полотна, мм
                   регулируемое
                  рекомендуемое                                                                            150-200
Потребляемая мощность, кВтч
                   главного привода                                                                       4,5
                   нагревательных элементов                                                       75-100
Максимальная температура нагрева                                                           до 200 0С 
Регулировка нагрева                                                                               автоматическая, плавная
Режим работы                                                                                             одноярусная сушка
Скорость движения транспортера, м/мин.                                                     2-10
Электродвигатель
                     Число оборотов в мин.                                                                 750
                       Мощность, кВт                                                                            4,5
Потребляемое напряжение, В                                                                           380
Конструктивные особенности                                                                       термоизоляция
                                                                                                                          шумоизоляция

3.	СОСТАВ МАШИНЫ

3.1	Каркас 
Каркас является базовой конструкцией сушилки. К нему крепятся все остальные группы, узлы и детали сушилки.
Каркас состоит из двух частей, соединенных между собой болтами.
Каждая часть представляет собой сварную конструкцию из фасонного проката.
3.2	Транспортер
Транспортер состоит из двух частей: главного транспортера подачи полотна, питающего транспортера.
Транспортер состоит из двух ведущих валов, четырех опорных валов, рельсовых направляющих, двух ведомых валов и транспортерного полотна, набранного из металлических профильных планок на цепи. Натяжение транспортера регулируется передвижением ведомого вала винтами.
3.3	Главный привод
Привод (сушилки) осуществляется от индивидуального эл. двигателя.
Движение от эл. двигателя передается через клиноременную передачу на вариатор.
От вариатора через цепную передачу движение передается на редуктор, от которого через цепную передачу движение передается на вертикальную передачу.
Вертикальная передача предназначена для передачи движения от привода на ведущие валы транспортеров.
Регулировка скорости транспортеров производится маховиком вариатора только во время работы привода.
3.4	Электрооборудование
Электрооборудование термокамеры состоит из следующих узлов:
1.	Шкаф управления
2.	Шкаф регуляторов напряжения
3.	Комплект ТЭН
4.	Кабели и провода для подключения
5.	Двигатель
6.	Термо-реле регулятор

4.	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Вводный автомат    250 А                                             1 шт
2. Автомат  40 А                                                                 8 шт
3. Пускатель ПМА 4000                                                     8шт
5.	Пускатель ПМЕ 211                                                     2 шт
6.	ТРН 6 А                                                                         1 шт
7.	термореле «31-03»                                                        4 шт
8.	Лампочки индикаторные                                             8 шт
9.	Галетный переключатель                                             1 шт 
10.	Кнопки «Пуск», «Стоп»                                                4 шт
11.	ТЭН 200 АВ/2,0                                                             48 шт
12.	Двигатель 4,5 кВт, 750 об/мин.                                    1 шт
13.	Подшипники ведущих и ведомых валов 11209          16 шт
14.	Подшипники валов питающего стола 1205                 4 шт
15.	Провод  ПВ 3 – 35 мм2
                     ПВ 3 –16 мм2
                     ПВ 3 –6 мм2
                     ПВ 3 – 2,5 мм2
                     РКГМ 4,0 – 660 мм2