ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности при работе на агрегате АЧВШ

1.	Общие требования безопасности
1.1	К самостоятельной работе на агрегате АЧВШ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие удостоверение на право работы на доверенном им оборудовании, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и обучение безопасным методам и приемам труда в течении 2-14 смен.
1.2	Работающие на агрегате АЧВШ обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия, в т.ч. время начала и окончания работы, время перерывов и их продолжительность. Курить в производственных и вспомогательных помещениях и на территории предприятия разрешается только в специально отведенных для этой цели местах, имеющих надпись «Место для курения», обеспеченных средствами пожаротушения и оснащенных урнами или ящиком с песком. Не разрешается находиться на территории предприятия как в рабочее, так и нерабочее время лицам в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, лица в нетрезвом состоянии подлежат немедленному удалению с территории с составлением акта об отстранении его от работы.
1.3	Работающие на агрегате АЧВШ обязаны соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.
1.4	В процессе работы на агрегате АЧВШ на работающих возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
1.	движущиеся машины и механизмы
2.	ременные, шестеренчатые и цепные передачи
3.	перемещаемые и складируемые грузы
4.	опасное напряжение в электрической цепи, замыкание которого может произойти через тело человека
1.5	Работники на предприятии должны пользоваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты
1.6	Не разрешается загромождать противопожарные проходы и место обслуживания машины. В случае возникновения загорания, немедленно отключить оборудование, использовать первичные средства пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран, песок и т.д.), сообщить администрации или в пожарную часть.
1.7	Не приступать к работе на неисправном или не имеющим ограждения оборудования и немедленно сообщить администрации.
1.8	При несчастном случае выключить оборудование, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить администрации и сохранить обстановку проишествия, если это не создает опасности для окружающих.
1.9	Работающие на агрегате АЧВШ должны уметь оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае.
1.10	Работающие на агрегате АЧВШ обязаны соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи вымыть руки с мылом, после работы принять душ и т.д.
1.11	Работающие на агрегате АЧВШ обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. Обученные и проинструктированные работники несут полную ответственность за нарушение инструкций по охране труда согласно действующему законодательству.

2.	Требования безопасности перед началом работы.
2.1	Проверить наличие и исправность оградительных и предохранительных устройств, средств индивидуальной защиты, привести их в порядок.
2.2	Привести в порядок спецодежду. Застегнуть рукава на пуговицы, волосы убрать под головной убор.
2.3	Спецодежда должна быть соответствующего размера и не стеснять движений.
2.4	Произвести нужный осмотр агрегата.
2.5	Перед смазкой агрегат обесточить и вывесить табличку «Не включать, работают люди»
2.6	Установить все ограждения.
2.7	Проверить исправность агрегата по эл. части, наличие инструмента, исправность кнопок «Пуск», «Стоп», сигнализацию.
2.8	Проверить освещенность рабочего места.
2.9	Убедиться в исправности полов, при наличии скользкости устранить ее.
2.10	Убедиться в наличии и исправности заземляющих устройств.
2.11	Приступить к работе после устранения всех нарушений.

3.	Требования безопасности во время работы.
3.1	Не отставлять и не заходить за ограждения и не снимать предохранительных устройств на ходу.
3.2	Не производить чистку, выгребы, обмашку, обдувку.
3.3	Не бросать волокно со стороны.
3.4	Ватку на транспортер поднимать при помощи рейки, находясь за ограждением
3.5	Не отключать и не поднимать шестерни редуктора.
3.6	Не поправлять ватку руками у подвижных пластин.
3.7	При включении агрегата убедиться в отсутствии людей вблизи агрегата и подать звуковой сигнал.
3.8	Не оставлять агрегат без присмотра.
3.9	Пользоваться исправными лестницами.
3.10	Не снимать и не одевать приводные ремни.
3.11	Не залезать под транспортер.
3.12	Не находиться под транспортерами.
3.13	Не снимать с гребенок и колкового транспортера неразработанное сырье и волокно.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1	В случае аварийной ситуации (возгорание агрегата, вибрации, запаха гари) немедленно остановить и обесточить агрегат. При возгорании приступить к ликвидации возгорания противопожарными средствами. Во всех остальных случаях мастер ставит в известность механическую службу для устранения неполадок.
4.2	Не приступать к работе до полного устранения неисправности.
4.3	При несчастном случае пострадавший или очевидец обязаны немедленно известить начальника цеха, который должен организовать оказание первой помощи пострадавшему и отправить в мед. пункт.

5.	Требования безопасности по окончании работы.
5.1	Выключить и обесточить агрегат.
5.2	Вывесить табличку «Не включать, работают люди»
5.3	Приступить к уборке, убедившись в полной остановке агрегата. Инерционный ход агрегата 5 мин. 17 сек.
5.4	Убрать все приспособления и инструменты в отведенное место.
5.5	Уборку производить при помощи крючков и сжатого воздуха.
Вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.