ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для работающих на агрегате АИН-1800

1.	Общие требования безопасности
1.1	К работе на агрегате АИН-1800 допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности.
1.2	Рабочий обязан выполнять только порученную работу.
1.3	Не приступать к работе на неисправной машине, при обнаружении неисправности оборудования сообщать сменному мастеру.
1.4	Работать только в спецодежде.
1.5	О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, немедленно ставить в известность администрацию участка.
1.6	В случае поражения электрическим током, освободить пострадавшего от источника напряжения, при необходимости приступить к проведению искусственного дыхания, вызвать врача.
1.7	Запрещается курение и распитие спиртных напитков на рабочем месте.
1.8	Не разрешается загромождать противопожарные проходы и место обслуживания машины.
1.9	Не выполнение требований инструкции по технике безопасности рассматривается как нарушение производственной дисциплины.

2.	Требования безопасности перед началом работы.
2.1	Привести в порядок спецодежду. Застегнуть рукава на пуговицы. Убрать волосы под головной убор.
2.2	Провести наружный осмотр машины.
2.3	Проверить исправность ограждений, блокировочных устройств и средств сигнализации.
2.4	Перед смазкой машины, обесточить ее и вывесить табличку: «Не включать – работают люди».
2.5	Проверить исправность машины на холостом ходу, исправность кнопок: «Пуск» и «Стоп», действие звонка.
2.6	Перед включением механизмов необходимо убедиться, что на машине не проводятся ремонтные работы.
2.7	Убедиться в достаточной освещенности рабочего места

3.	Требования безопасности во время работы.
3.1	Не открывать ограждения во время работы машины.
3.2	Не производить смазку машины на ходу.
3.3	Не производить чистку машины во время работы.
3.4	Не одевать и не сбрасывать приводные ремни и цепи.
3.5	Не снимать намотавшееся волокно с движущихся частей.
3.6	Не открывать намотавшуюся на шейку вала ватку.
3.7	Не выгребать угары из-под машины на ходу.
3.8	Не касаться руками движущихся частей машины, поверхностей рабочих органов, обтянутых игольчатой и пильчатой гарнитурой.
3.9	Не оставлять работающую машину без присмотра.
3.10	Не устранять неисправность и не производить регулировку механизмов на ходу.
3.11	Подбрасывать волокно со стороны запрещается.
3.12	Не подправлять настил ватки руками под прикатные валы 
3.13	Не залезать под транспортеры на ходу машины.
3.14	Снимать с гребенок и колкового транспортера неразработанное сырье.
3.15	Ватку на транспортер поднимать при помощи рейки, соответствующей длины, находясь за ограждением.
3.16	При заправке полотна под ножи УРН и поперечной отрезке, руки держать на расстоянии не ближе 50 см от ножей.
3.17	Не загромождать рабочие место и проходы.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1	При возникновении ненормальной работы агрегата (посторонего шума, стука, вибрации, появления запаха гари и т. д.), а также при прекращении подачи электроэнергии и остановке оборудования, необходимо отключить его от питающей сети и сообщить мастеру или начальнику участка.
4.2	При несчастном случае пострадавший или очевидец обязаны немедленно известить мастера, которой должен организовать оказание первой помощи пострадавшему и направить его в мед. пункт.

5.	Требования безопасности по окончании работы.
5.1	Выключить и обесточить машину.
5.2	Вывесить табличку: «Не включать – работают люди».
5.3	Убедиться в полной остановке машины и приступить к уборке.
5.4	Не разрешается становиться на ограждение и выступающие части машины, при уборке и обслуживании пользоваться помостами и лестницами.